폭재단기 사용 설명서

HKRW-1000C

(주)에이치케이 이앤지                                         주    소 : 경기도 시흥시 계수동 114-1

전    화 : 031 - 312 – 4686

팩    스 : 031 – 313 – 4686

H  /  P : 010 - 6253 - 4686

메    일 : jo065553@naver.com

홈페이지 : http:// www.hke21.com

조작 스위치 명칭-1

1. 메인표시등 – 차단기를 ON시 메인표시등이 켜짐

2. 전원스위치 – 모든 시스템에 전원공급을 하기 위한 스위치

3. 수동/자동 – 선택 전환 스위치

4. 컨베이어속도 – 재단한 재료을 이송하기 위한 속도 조절기

5. 시작 – 재단 작업을 시작하는 버튼

6. 정지 – 모든 작업을 정지하는 버튼

조작 스위치 명칭-2

1. 나이프 회전 – a. 정회전 – 재단 모타를 정방향 회전

b. 역회전 – 재단 모타를 역방향 회전

(수동으로 전환시에만 작동)

2. 컨베이어 회전 - a. 정회전 – 컨베이어 모타를 정방향 회전

b. 역회전 – 컨베이어 모타를 역방향 회전

(수동으로 전환시에만 작동)

3. 나이프 정위치정지 – 나이프 위치를 조절하기 위해 정위치로 정지하게 하는 버튼

4. 정지 – 모든 작업을 정지하는 버튼

재단기 조감도

재료재단투입구방향

재료재단배출구방향

재단기 구조도-1

1. 조작판넬 – 메인표시등 . 전원스위치 . 수동/자동 . 컨베이어속도 . 시작 . 정지

3. 전원차단기 - ABE33b-LS(20A)

4. 조절자

5. 평기어 – M3＊37NT＊25T

6. 이동용 SUS 로라(OUT-2 , OUT-3 사용)

7. 벨트형 컨베이어 (OUT-1 방향이송)

8. 전원 입력 단자 박스

9. 폭 가이드

10. 원형 나이프

11. SUS 로라

12. 컨베이어벨트 조절기

A. 인버터 - 컨베어 회전용

B. 인버터 - 재단나이프 회전용

C. 가역형 전자접촉기- MC-9a/R(AC-220V), MC-12a/R(AC-220V)

D. 노이즈휠터 - WY F-S06TD-6A

E. PLC - XBC- DR32H

F. 트랜스포머 - WY42-150AW(단상복권)380V→220V

재단기 구조도-2

2. 조작판넬 – 나이프회전(정.역회전) . 컨베이어회전(정.역회전) . 나이프정위치정지 . 정지

10. 원형 나이프

11. SUS 로라

13. 나이프 정위치 근접센서 - PR12-2AO-(Autonics)

14. 나이프회전용 체인기어 – B40-30NT

15. 나이프회전용 체인 - B40

16. 나이프회전용 모터 체인기어 - B40-18NT

17. 나이프회전용 브레이크 감속기 모터 – MG088VT-1/60-BRAKE 3PH-4P-0.2kw

18. 컨베이어회전용 체인기어 - B35-18NT

19. 컨베이어회전용 체인 - B35

20. 컨베이어회전용 모터 체인기어 - B35-18NT

21. 컨베이어회전용 감속기 모터 - MG088VT-1/20 3PH-4P-0.2kw

재단기 조작방법

1. 수동시 작동방법 (수동으로 전환) - 나이프 조절할때 사용

[시작버튼] 또는 나이프회전 [정회전] 버튼을 누룬후 [나이프정위치정지] 버튼을

누르면 원형 나이프 위치가 조절하기 용이한 위치에서 정지

a. 나이프회전(정.역회전) . 컨베이어회전(정.역회전) - 수동전환시만 작동

2. 자동시 작동방법 (자동으로 전환)

[시작버튼]을 눌러 재료 재단시작

정지시는 - [정지버튼] . [나이프정위치정지] 버튼으로 정지

[나이프정위치정지] 버튼 - 수동 / 자동 사용